|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis wymaganego parametru**  | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent  |   |   |
| 2 | Model  |   |   |
| 3 | Rok produkcji |   |   |
| 4 | Ciągnik jednoosiowy na gąsienicach przystosowany do pracy co najmniej z narzędziami czołowymi |   |   |
| 5 | Napęd hydrostatyczny |   |   |
| 6 | Moc silnika minimum 10 KM |   |   |
| 7 | Licznik motogodzin |   |   |
| 8 | Kierownica wychylna w obie strony, regulowana na wysokość z systemem tłumienia drgań |   |   |
| 9 | Zmiana kierunku jazdy płynna |   |   |
| 10 | Szerokość gąsienicy minimum 18 cm  |   |   |
| 11 | Masa własna zestawu (ciągnik na gąsienicach + kosiarka bijakowa) nie większa niż 400 kg |   |   |
|
| 12 | Kosiarka bijakowa o szerokości koszenia nie mniej niż 70 cm |   |   |
| 13 | Wysokość koszenia wielostopniowa ustawiana ręcznie i posiadająca zakres co najmniej od 20 mm |   |   |
|
| 14 | Kosiarka bijakowa o szerokości większej niż szerokość ciągnika z gąsienicami, montowana od czoła |   |   |
|
| 15 | Liczba noży w kosiarce bijakowej nie mniejsza niż 36  |   |   |
| 16 | Wał podporowy lub koła podporowe zamontowane na kosiarce bijakowej |   |   |
| 17 | Hamulec bezpieczeństwa |   |   |